**Załącznik nr 1**

**doZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1-2023**

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU**

**POSTĘPOWANIA KONKURENCYJNEGO**

**(dotyczy wykonania prac remontowo-montażowych w budynku Przychodni „Mój Lekarz” w Sochaczewie)**

I. Zakres prac:

1. Prace przygotowawcze remontowo-budowlane:

a) Demontaż 13 drzwi wewnętrznych oraz futryn, dostosowanie otworów drzwiowych do wymiarów nowych, montowanych drzwi. Drzwi oznaczone gwiazdką nie podlegają wymianie.

b) Demontaż 30 punktów oświetleniowych oraz demontaż i obniżenie 20 sztuk włączników.

c) Demontaż starej instalacji elektrycznej we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w załączniku nr 1.

d) Wyburzanie ścian zgodnie z załącznikiem nr 3. Powierzchnia ścian do wyburzenia to 23,5 m2.

e) Demontaż armatury ceramicznej oraz demontaż instalacji wodno-kanalizacyjnej w pomieszczeniach wskazanych w załączniku nr 3.

f) Skucie starej terakoty w pomieszczeniach wskazanych w zał.nr 4.

g) Skucie starej glazury. Łączna powierzchnia do skucia 136 m2.

h) Demontaż lady recepcyjnej.

2. Prace remontowe:

a) Montaż 11 drzwi wewnętrznych i futryn.

b) Zamontowanie 30 punktów oświetleniowych i 20 włączników.

c) Poprowadzenie nowych przewodów elektrycznych w pomieszczeniach wskazanych w załącznikiem nr 1.

d) Postawienie nowych ścian zgodnie z załącznikiem nr 3. Łączna powierzchnia ścian do postawienia 20,5 m2.

e) Montaż armatury ceramicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i CWU.

f) Zamontowanie relingów i uchwytów dla osób niepełnosprawnych w nowopowstałej toalecie.

g) Wyrównanie powierzchni między pomieszczeniami (likwidacja barier w ciągach komunikacyjnych).

h) Położenie terakoty zgodnie z załącznikiem nr 4. Łączna powierzchnia posadzki 136 m2.

i) Przygotowanie ścian do położenia glazury, położenie glazury zgodnie z załącznikiem nr 5. Gres na ścianach 25 m2.

II. Zakup i montaż drzwi zewnętrznych automatycznych i wewnętrznych automatycznych ( wewnętrzne szer. 1.60 wys. 2.10; zewnętrzne: szer. 1.10 wys. 2.05) z napędem automatycznym; o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem, zgodne z obow. normami. Napędy obejmują czujniki zabezpieczające zamykanie i aktywację otwarcia, sterowanie programatorem natynkowym**.**

III. Zakup i montaż mebli na wymiar w rejestracji: lady recepcyjnej o długości 350 cm i szerokości 90 cm z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej, biurko, kontener/szafka wraz z montażem i transportem**.**

IV. Zestawienie materiałowe:

Poniższe zestawienie zawiera spis materiałów proponowanych do wykonania prac remontowo- budowlanych o których mowa w powyższym zapytaniu ofertowym. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w trakcie prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

1. 75 sztuk płyty sufitowej 60 x 60 cm (powierzchnia 27 m2).

Propozycje do wyboru:

- Płyta sufitowa Knauf CS Therm Feinstratos Board 15 x 600 x 600 mm

- Płyta sufitowa Knauf CS Therm Antaris C Board 13 x 600 x 600 mm

- Płyta sufitowa Knauf CS Ecomin Filigran Board 13 x 600 x 600 mm

Dodatkowo:

- profil przyścienny - 10 sztuk |1 sztuka - 4 m

- profil główny - 7 sztuk | 1 sztuka - 3 m

- profil rozdzielczy 60 - 30 sztuk | 1 sztuka - 0,6 m

Montaż nowej ścianki w toaletach:

- stelaż ścienny U75 | 2 SZT. | 1 szt. - 3 m

- profil C75 | 4 SZT. | 1 szt. - 3 m

2. Oprawy oświetleniowe oraz osprzęt - propozycje:

26 sztuk CL ITAKA LED 40W 4000K 8456 Nowodvorski Lighting szerokość 59,5 cm x59,5 cm

4 sztuki CL OFFICE PRO LED 120 white 4000K 10211 Nowodvorski Lighting szerokość 6 cm długość 21 cm

20 sztuk ramek i łączników:

Propozycje:

- Ramka Rosa 1- krotna Srebro i łącznik Rosa 1- biegun Srebro

-Abex ramka pojedyncza Antracyt i Abex łącznik pojedynczy Antracyt

-Karlik ramka pojedyncza DECO- grafit i Karlik łącznik DEKO pojedynczy grafit

3. Posadzki - 136 m2

Masa samopoziomująca SAM 100, ilość: 5 440 kg

4. Płytki gresowe 550 sztuk format 60 x 60 cm (zamiennie):

- Gres szkliwiony MOONROW grey mat 59,8x59,8 gat. II

- Gres szkliwiony MOONROW white mat 59,8x59,8 gat. II

- Gres szkliwiony GENFORD light grey mat 59,8x59,8 gat. I Cersanit

5. Fuga ceramiczna CERSANIT GREY PREMIUM FLEX FUGA 6 opakowań po 5 kg

Fuga elastyczna CERESIT CE 40 cement grey 12, 5 kg

5. Cokół - 145 m : Gres techniczny cokół KALLISTO K9 grey mat 7,2x29,7 #274 gat. I (484 sztuki) lub Gres szkliwiony cokół DIVERSO grey mat 7,2x59,8 gat. I (242 sztuki)

6. Farby i wyposażenie łazienek z podziałem na pomieszczenia:

6a. Gabinety, komunikacja, recepcja:

KOLOR DULUX ACRYLL MAT 3W1

NCS S 3010 - G10 Y ( 300 m2 – 44 litry)

NCS S 1005 – R80B ( 150 m2 – 22 litry)

6b. Gabinet pediatryczny i komunikacja przy gab.pediatrycznym:

NCS S 3010 – G10Y ( 60 m2 – 9 litrów)

NCS S 2005 – G ( 30 m2 – 4,5 litra)

GRUNT UNIGRUNT ATLAS NKP – (540 m2) - 27,5 kg

6c. Łazienka przy gabinecie pediatrycznym:

- Farba do płytek (25 m2) - 4,2 litra

DULUX SZYBKA ODNOWA PŁYTKI ŚCIENNE SZARY GRANITOWY

- Ściana nad płytkami- farba zgodnie z komunikacją (każda z łazienek)

KOLOR DULUX ACRYLL MAT 3W1

NCS S 1005- R50B ( 46 m2 - 7 litrów)

Klej do płytek Atlas Plus Nowy– łączna powierzchnia 190 m2

- Umywalka dla osób niepełnosprawnych: Koło Nova Pro Bez Barier umywalka 65,5x55 cm prostokątna dla osób niepełnosprawnych biała M38165000

- Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, stelaż i przycisk do spłukiwania:

- Koło Nova Pro Premium BEZ BARIER miska WC Rimfree dla osób niepełnosprawnych

# - Geberit Duofix element montażowy do WC dla niepełnosprawnych specjalny UP 320 Sigma H112 111.375.00.5

- Geberit Sigma01 przycisk spłukujący przedni biały alpin 115.770.11.5

- Bateria, korek i syfon:

- Grohe BauEdge bateria umywalkowa stojąca chrom 23330000

-VELDMAN CHROMOWANY KOREK KLIK KLAK

- Syfon umywalkowy dla niepełnosprawnych TOTI

- Uchwyt uchylny do WC CorradoMed 85 cm chrom

- Uchwyt ścienny ProGip 80 cm chrom

6d. Łazienka i łazienka dla pracowników - wyposażenie x2:

- umywalka: Umywalka ścienna Koło Twins 50x46 cm prostokątna z otworem na baterię i przelewem biała L51150000

- bateria umywalkowa: Grohe BauEdge bateria umywalkowa stojąca chrom 23330000

- syfon np. Syfon umywalki bez spustu ROSACE chrom EQUATION

- korek np. Oltens Jelsa korek do umywalki klik klak okrągły z przelewem G 1 1/4 chrom 05103100

- miska ustępowa: KOŁO MODO PURE OVAL RIMFREE ZESTAW MISKA WC WISZĄCA BEZRANTOWA Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ L39123000

- stelaż : Geberit Duofix Basic stelaż podtynkowy do WC 111.170.00.1

- przycisk: Geberit Sigma01 przycisk spłukujący przedni biały alpin 115.770.11.5

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Schemat pomieszczeń istniejących.

- Załącznik nr 2 – Schemat posadzki do położenia.

- Załącznik nr 3 – Schemat zmian układu toalet.

- Załącznik nr 4 – Schemat posadzki do demontażu.

- Załącznik nr 5 – Nowy schemat pomieszczeń.